ESYLUX / Automation Innenbereiche / Präsenz- und Bewegungsmelder

EP10428203 - PD-C 360/8 BMS DALI-2

ESYLUX PD-C 360/8 BMS DALI-2
DALI-2-zertifizierter Decken-Präsenzmelder als Eingabegerät für DALI-2-Beleuchtungsanlagen

Benutzerschnittstelle: DALI-Bus
Steuerungssystem: DALI-2
Montageart: Unterputz / Gerätedose Ø 68 mm
Montageort: Decke
Abmessungen: Höhe/Tiefe 62 mm, Ø 108 mm
Einbaumaß: Einbautiefe: 24 mm, Ø 60 mm
Gewicht: 130 g
Schutzart: IP20
Schutzklasse: II
Zulässige Umgebungstemperatur: 0 °C...+50 °C
Relative Luftfeuchte: 5&nbsp;–&nbsp;93 %, nicht kondensierend
Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010
Nennspannung: 9,5 – 22,5 V DC
Erfassungswinkel: 360°
Erfassungsreichweite quer: Ø 8 m
Erfassungsreichweite frontal: Ø 6 m
Erfassungsreichweite Präsenzbereich: Ø 4 m
Erfassungsbereich: bis zu 50 m²
Empf. Montagehöhe: 3 m
Max. Montagehöhe: 5 m
Helligkeitswert: 5&nbsp;–&nbsp;2000 lx
Konstantlichtregelung: false
true