ESYLUX / Beleuchtung Außenbereiche / Strahler

EL10810213 - SUN OFL TR 5100 830 BK

ESYLUX SUN OFL TR 5400 830 BK
LED-Strahler aus hochwertigen Aluminiumdruckgussgehäuse
Besondere Produktfunktionen: <ul><li>Überspannungsschutz bis 2,5 kV</li></ul>
Steuerungssystem: ON/OFF
Montageart: Aufbau
Montageort: Wand
Abmessungen: Länge 267 mm x Breite 252 mm x Höhe/Tiefe 86 mm
Gewicht: 1798 g
Schutzart: IP65
Schutzklasse: I
Schlagfestigkeit: IK08
Zulässige Umgebungstemperatur: -25 °C...+50 °C
Farbe: schwarz, ähnlich RAL 9005
Nennspannung: 230 V AC / 50 Hz
Einschaltstrom: 2,6 A / 322 µs
Diffusor: transparent
Lichtaustritt: direkt
Ausstrahlungswinkel: 110 °
Bemessungsleistung: 48 W
Lichtstrom: 5100 lm
Lichtausbeute: 106 lm/W
Farbtemperatur: 3100 K
Farbwiedergabeindex R<sub>a</sub>: &gt; 80
Bemessungslebensdauer L<sub>80</sub>B<sub>50</sub> bei 25 °C: 25000 h